|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **FAALİYET** | | | **TEHLİKE** | | | | **RİSK DEĞERLENDİRME** | | | | | **MEVCUT DURUM** | **DÜZENLİYİCİ ÖNLEYİCİ**  **FAALİYETLER /**  **ALINAN ÖNLEMLER** | **REVİZE**  **RİSK DEĞERLENDİRME** | | | | |
| **Risk** | **Bölüm** | Tanımı | Acil Durum | Rutin/Rutin Olmayan Faaliyet | **Tanımı** | **Hedef** | **Olası Hata** | **Etkisi (Risk)** | **Olasılık (0,2-10)** | **Şiddet (1-100)** | **Sıklık (0,5-10)** | **Derece** | **Önem Derecesi** | **Olasılık (0,2-10)** | **Şiddet (1-100)** | **Sıklık (0,5-10)** | **Derece** | **Önem Derecesi** |
| **1** | **GENEL** | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R | Acil çıkış kapısının bulunmama sı | Tüm Çalışanlar | Acil durumda kaçmak için normal kapıların kullanılması | Çoklu Ölüm | 6 | 40 | 1 | 240 | Yüksek |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **GENEL** | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R.O. |  | Tüm Çalışanlar |  |  | 6 | 40 | 1 | 240 | Yüksek |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **GENEL** | Ortamda çalışma yürütülmesi | A.D. | R.O. | Acil çıkış işaretçilerini n yetersiz olması | Tüm Çalışanlar | Acil durumda kaçış yolunun bulunamam ası | Çoklu Ölüm | 3 | 40 | 1 | 120 | Orta |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İŞVEREN/VEKİLİ**  **Adı:**  **Soyadı:**  **İmza:** | **İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI**  **Adı:**  **Soyadı:**  **Belge bilgileri:**  **İmza:** | **İŞYERİ HEKİMİ**  **Adı:**  **Soyadı:**  **Belge bilgileri:**  **İmza:** | **DESTEK ELEMANI (varsa)**  **Adı:**  **Soyadı:**  **Görevi:**  **İmza:** |
| **ÇALIŞANLAR VE TEMSİLCİLERİ** (Ad, Soyad, Görev, İmza) | | | |